Supported ENVISAT Products |

## Distributed product MDS

Fields of ENVISAT ATS_NR__2P_MDSR_dp Records

Index | Identifier | Field Type | Field Length | Description | Units
0 | `"dsr_time"` | MJD | 1 | Nadir UTC time in MJD format | MJD
1 | `"quality_flag"` | UChar | 1 | Quality Indicator (-1 for blank MDSR, 0 otherwise) | flag
2 | `"spare_1"` | Spare | 1 | Spare | -
3 | `"img_scan_y"` | SLong | 1 | image scan y coordinate | m
4 | `"conf_wd_flags"` | UShort | 512 | confidence words (Defined in Table 7.5.1.7.8 3) | flags
5 | `"nad_field"` | SShort | 512 | nadir field (Note 1) | K/100
6 | `"comb_field"` | SShort | 512 | combined field (Note 1) | See Note 1