Supported ENVISAT Products |

## Nadir view solar angles ADS

Fields of ENVISAT ATS_TOA_1P_ADSR_sa Records

Index | Identifier | Field Type | Field Length | Description | Units
0 | `"dsr_time"` | MJD | 1 | Nadir UTC time in MJD format | MJD
1 | `"attach_flag"` | UChar | 1 | Attachment Flag (always set to zero for this ADS) | flag
2 | `"spare_1"` | Spare | 1 | Spare | -
3 | `"img_scan_y"` | SLong | 1 | image scan y coordinate | m
4 | `"tie_pt_sol_elev"` | SLong | 11 | tie point solar elevation | mdeg
5 | `"tie_pt_sat_elev_nad"` | SLong | 11 | tie point satellite elevation nadir | mdeg
6 | `"tie_pt_sol_az"` | SLong | 11 | tie point solar azimuth | mdeg
7 | `"tie_pt_sat_azi"` | SLong | 11 | tie point satellite azimuth | mdeg
8 | `"spare_2"` | Spare | 1 | Spare | -