Supported ENVISAT Products |

## LST record 17 km cell MDS

Fields of ENVISAT ATS_AR__2P_MDSR_lst_small Records

Index | Identifier | Field Type | Field Length | Description | Units
0 | `"dsr_time"` | MJD | 1 | Nadir UTC time in MJD format | MJD
1 | `"quality_flag"` | UChar | 1 | Quality Indicator (-1 for blank MDSR, 0 otherwise) | flag
2 | `"spare_1"` | Spare | 1 | Spare | -
3 | `"lat"` | SLong | 1 | Latitude of cell | (1e-6) degrees
4 | `"lon"` | SLong | 1 | Longitude of cell | (1e-6) degrees
5 | `"m_actrk_pix_num"` | SShort | 1 | Mean across-track pixel number | -
6 | `"m_lst"` | SShort | 1 | mean land ST in cells | K/100
7 | `"pix_lst"` | UShort | 1 | Number of pixels in land surface temperature average | -
8 | `"m_ndvi"` | SShort | 1 | mean NDVI | -
9 | `"pix_ndvi"` | UShort | 1 | Number of pixels in NDVI average | -
10 | `"ast_conf_flags"` | UShort | 2 | AST confidence word | flags